Příloha č. 4 ZD – Slepý soupis prací a dodávek

1. **Střecha**
* Demontáž původních vzdutých a nesoudržných vrstev 125 m2 x …,- ……..,-
* výsprava poškozených betonových podkladních vrstev stěrkou

 125 m2 x …,- ……..,-

* penetrace plochy střechy 165 m2 x …,- ……..,-
* D+M podkladní výztužné vrstvy 240 m2 x …,- ……..,-
* D+M nových klempířských prvků střechy TiZn
	+ Žlab včetně háků a příslušenství RŠ330, 24 bm x …,- ……..,-
	+ Svod včetně příslušenství RŠ100 9 bm x …,- ……..,-
	+ Okapnice RŠ330 včetně demontáže 24 bm x …,- ……..,-
	+ Atikové oplechování RŠ650 včetně demontáže 32 bm x …,- ……..,-
* D+M stříšek nad vstupy TiZn (včetně demontáže)
	+ 2,4 x 1,5 (m) ……..,-/ks
	+ 1,4 x 1,2 (m) ……..,-/ks
	+ 1,4 x 1,2 (m) ……..,-/ks
* Zednická oprava 7 x 1,2 m narušeného zdiva a omítky kpl ……..,-
* hlavní hydroizolační pás střechy D+M

s vytažením přes atiky 240 m2 x …,- ……..,-

* Skládkovné, suť, živičné lepenky kpl ……..,-
* doprava, jeřáb, přesun hmot ……...-

Celkem za střechu bez DPH ……..,-

Celkem za střechu včetně DPH (21%) ……..,-

1. **Další práce:**
* výměna plastových dveří - 2 ks - vybourání , mont. a dodání nových plast. vchodových,

plných hnědých samozavírač , kování tm. bronz ( š. rámu 1 x 2,06 m ) ……..,-

* mont. apu lišt 10 m, omítka z obou stran , rohy s perlinkou , úprava podlahy ……..,-
* výměna vrat - 2křídlé 2,4 x 2,4 m - vybourání, dodání a mont. zateplených ,

povrchová úprava žárový zinek ……..,-

* omítka z obou stran, dobetonování prahu ……..,-
* vybourání sklobetonových oken 10 ks - 38 m2 - zazdění na tl. 10 cm - 32,8 m2 ……..,-
* dodání a mont. plast. hnědých oken 0,6 x 0,9 m - 10 ks ……..,-
* omítka vnitřní štuková vč. přesíťování 41 m2 ……..,-
* omítka vnější probarvená minerální zrno 2 mm- vč. přesíťování 42 m2 ……..,-
* podbetonování parapetů - vnější Titanzinek 10 ks, vnitřní dlažba ……..,-
* omítka nad střechou 7x1 m - jádrová omítka, přesíťování , vrchní silikonová ……..,-

Celkem bez DPH ……..,-

Celkem včetně DPH (21%) ……..,-

* odizolování základu - rozebrání dlažby 44x0,8 m, výkop 44x0,5x0,7 m ……..,-
* mont. nopové folie 44x1 m, terče přelepit lepenkou, lišta, barevný pozink ……..,-
* zpětná mont. zeminy, upěchování, dod. a mont. štěrku 6,2 m3, upěchování,

podsyp drtí, a zpětná mont. dlažby 44x0,8 m - cca 5 m nové dlažby ……..,-

Celkem bez DPH ……..,-

Celkem včetně DPH (21%) ……..,-

* nátěr vjezdových vrat - přebroušení , nátěr základní a vrchní syntetickou

barvou 5x1,8 m ……..,-

* hradba – dod.+ mont. 44 sloupků, mont. držáků pro podplotovky vč. výkopu a zabet. 23 ks,

dod. a mont. podplotovek dl. 2 m - 22 ks ……..,-

* dod. a mont. pletiva v. 170 m + ostnatý drát ……..,-
* likvidace sutě 3,5 m3, odpadu - sklo + plast. 4,1 m3, hrubý úklid ……..,-
* pomocné lešení, přesun materiálu a doprava ……..,-

Celkem bez DPH ……..,-

Celkem včetně DPH (21%) ……..,-